<gml><meta title="Sugerencias" gpn="***" ver="***"><font size=-1>
<indent break=no>&bullet; No supere el límite de velocidad. En la mayoría de los vehículos, el consumo económico óptimo se consigue entre 70 y 100 km/h.  </indent>
<indent break=no>&bullet; Conduzca a una velocidad constante.  </indent>
<indent break=no>&bullet; Frene y acelere de una forma gradual y constante, y evite los frenazos.  </indent>
<indent break=no>&bullet; Evite los atascos y las horas punta.  </indent>
<indent break=no>&bullet; No deje el pie sobre el pedal del freno.  </indent>
<indent break=no>&bullet; Utilice el control de crucero.  </indent>
<indent break=no>&bullet; Apague el contacto del vehículo en lugar de dejarlo en punto muerto en las paradas temporales.  </indent>
<indent break=no>&bullet; Combine los pequeños desplazamientos en uno solo más largo con varias paradas.  </indent>
<indent break=no>&bullet; Apague el aire acondicionado y abra las ventanillas, a menos que viaje a gran velocidad por la autopista.  </indent>
<indent break=no>&bullet; Cierre bien el tapón de la gasolina.  </indent>
<indent break=no>&bullet; Aparque a la sombra o en el garaje. </indent>
<indent break=no>&bullet; Quite el peso excesivo. Saque los objetos innecesarios del vehículo.  </indent>
<indent break=no>&bullet; Procure no llevar objetos en el techo. Quite los soportes y las guías extraíbles del techo cuando no los utilice.  </indent>
<indent break=no>&bullet; Mantenga la presión de los neumáticos recomendada. Revise la presión de los neumáticos regularmente y antes de realizar viajes largos.  </indent>
<indent break=no>&bullet; Mantenga el vehículo bien ajustado y cumpla los períodos de mantenimiento recomendados por el fabricante.  </indent>
<indent break=no>&bullet; Cambie el aceite, el filtro del aceite y el filtro del aire regularmente.  </indent>
<indent break=no>&bullet; Utilice el aceite de la menor graduación recomendada. Utilice biocombustibles, como E85 y biodiesel.  </indent>

</font></gml>