<gml><meta title="Montaje del nüvi" gpn="***" ver="***">
  <font size=-1>1. Coloque la parte inferior del nüvi en la base y ajuste la parte superior con un golpe seco.
    <br>2. Encaje la bola del extremo del soporte en la rótula de la base. 
    <br>3. Empuje ambas piezas hasta que queden firmemente sujetas.
    <br>4. Conecte el cable de alimentación en la parte posterior del nüvi. Conecte el otro extremo en el 
      receptáculo de alimentación del vehículo.
    <br>5. Limpie y seque el parabrisas y la ventosa del soporte con un trapo sin pelusa. 
    <br>6. Pegue la ventosa al parabrisas. 
    <br>7. Tire de la palanca hacia atrás, hacia el parabrisas.
  </font>
</gml>
