<gml><meta title="Sacar el nüvi del soporte de montaje" gpn="***" ver="***">
  <font size=-1>Para sacar el nüvi de la base, sujete ambos lados del nüvi con una mano, tire hacia 
    arriba de la pequeña pestaña situada en la parte superior de la base y tire suavemente de la 
    parte superior del nüvi hacia adelante.
  </font>
</gml>
