<gml><meta title="Cargar el nüvi" gpn="***" ver="***">
  <font size=-1>Para cargar el nüvi, enchufe el cable en la parte posterior del nüvi y conecte el 
    otro extremo del cable de alimentación al vehículo. Puede que sea necesario que el coche se 
    encuentre en marcha para poder cargar el nüvi. 
  </font>
</gml>
