<gml><meta title="Carga de elementos en la unidad nüvi" gpn="***" ver="***">
 <font size=-1><b>Nota:</b> necesitará el cable USB para esta función.
    <br>Para cargar elementos en la unidad nüvi:
    <br>1. Introduzca una tarjeta SD (opcional). La ranura de la tarjeta SD se encuentra en el lateral de la unidad nüvi. Para introducir la tarjeta, presiónela hasta que se oiga un clic.
    <br>2. Conecte un cable USB. Enchufe el extremo pequeño del cable USB en el conector de la parte posterior de la unidad nüvi. Enchufe el extremo más grande del cable en un puerto USB disponible del equipo. Después de conectar la unidad nüvi al equipo, aparecerán dos unidades adicionales (volúmenes) en la lista de unidades del equipo. Una de ellas representa el almacenamiento disponible en la memoria interna de la unidad nüvi. La otra representa la tarjeta SD introducida en la unidad nüvi.
    <br>3. Haga doble clic en el icono Mi PC (en equipos Windows) o en el icono del volumen montado (en equipos Mac).
    <br>4. Busque en el equipo el archivo que desea copiar. Copie y pegue el archivo en la unidad nüvi, o en el volumen o unidad SD. <br><br>
 Cuando haya terminado de transferir los archivos:<br>
    <indent break=no>&bullet; <b>Equipos Windows®:</b> haga doble clic en el icono para desconectar o expulsar que aparece en la bandeja del sistema. Seleccione <b>Dispositivo de almacenamiento masivo USB</b> y haga clic en <b>Detener</b>. Seleccione las unidades nüvi y haga clic en <b>Aceptar</b>.</indent>
    <indent break=no>&bullet; <b>Equipos Mac®:</b> arrastre el icono del volumen a la Papelera.</indent>
 Ahora puede desconectar la unidad nüvi del equipo.
 
  </font>
</gml>
