<gml><meta title="Tráfico" gpn="***" ver="***">
 <font size=-1>El receptor de tráfico se incluye en algunos paquetes de la unidad nüvi 710, 750T, 760 y 770.
  <br>Puede utilizar un receptor de tráfico FM TMC (canal de mensajes de tráfico) opcional para recibir emisiones de información sobre el tráfico por el sistema de datos de radio FM. Consulte el manual del usuario para obtener más información sobre las suscripciones de tráfico.
  <br><indent break=no>&bullet; Cuando no se desplaza por una ruta y hay tráfico en la carretera, en la página Mapa se muestra un icono de tráfico. Toque el icono para ver información sobre el tráfico más adelante en la carretera.</indent>
  <indent break=no>&bullet; Al calcular la ruta, la unidad nüvi examina el tráfico actual y optimiza automáticamente la ruta para ofrecer el trayecto más corto. Es posible que la ruta le lleve por zonas con tráfico si ésta es la mejor ruta disponible o bien si no hay ninguna carretera alternativa. Si se producen retenciones de tráfico importantes en la ruta mientras de desplaza por ella, la unidad nüvi recalcula la ruta de forma automática.</indent>
  <indent break=no>&bullet; Para ver el tráfico en su zona, toque <b>Herramientas &gt; Tráfico</b>. Toque <b>Ver por carretera</b> para ver los incidentes en cada carretera de su zona. Si hay tráfico en su zona, toque <b>En mi ruta</b> para ver más detalles.</indent>
<indent break=no>&bullet; Para evitar el tráfico en la ruta, toque el icono de tráfico en la página Mapa. A continuación, toque <b>Evitar</b>.</indent>
 
  </font>
</gml>
